==============================================================================

                                                                     ESTWsim


                    +-----------------------------------------+
		    !					      !
		    !            Betra Nr. xxxxx              !
		    !					      !
		    +-----------------------------------------+
		    !				 	      !
		    ! In Kraft     ab xx.xx.xx   um xx:xx Uhr !
		    ! Außer Kraft  ab xx.xx.xx   um xx:xx Uhr !
                    !                                         !
		    +-----------------------------------------+


                      - Dauerbetra - Gültig nach Bedarf -



                           Betriebs- und Bauanweisung
       für die Gleiserneuerung zwischen Bünde (Westf) und Kirchlengern

==============================================================================

1       Lage der Baustelle, Lageplanskizze

1.1     Strecke Löhne (Westf) - Rheine und GRi

1.2     Freie Strecke zwischen Bünde (Westf) und Kirchlengern

1.3     -

------------------------------------------------------------------------------

2       Arbeitszeit, Gleissperrung, Ausschalten der Oberleitung, 
        Sperrung sonstiger Bahnanlagen

2.1     Arbeitszeit

        Am xx/xx., xx./xx.xx.xx von xx:xx Uhr bis xx:xx Uhr

2.2     Gleissperrungen / gesperrte Weichen

        Bahnhof Bünde (Westf)
        Gleis  22 von Ra12 W2 bis Esig AA     und

        Streckengleis Bünde (Westf) - Kirchlengern

        Bahnhof Kirchlengern
        Gleis 101 von Esig 1F bis Ra12 W103   und

        am xx/xx., xx./xx.xx.xx

        von   xx:xx Uhr  nach  GAT xxxxx
        bis   xx:xx Uhr  vor   GAT xxxxx

        sowie bei Bedarf während der Arbeitszeit 2.1 in geeigneten Zug- und
        Rangierpausen, die zwischen dem zuständigen Technischen Berechtigten
        gemäß Abschnitt 4.2 und dem zuständigen Fdl zu vereinbaren sind.

------------------------------------------------------------------------------

3       Geschwindigkeit im Arbeits- und Nachbargleis, Angaben für die La und
        Fahrzeitverlust

        Schutz-La im Gleis Kirchlengern - Bünde (Westf) 90 km/h mit 
        Lf-Signalisierung

        Fahrzeitverlust Richtung Kirchlengern - Bünde (Westf) 1,0  Minuten
        Fahrzeitverlust Richtung Bünde (Westf) - Kirchlengern 1,5  Minuten

------------------------------------------------------------------------------

4       Zuständige Berechtigte

4.1     Fahrdienstleiter

        özF Bünde (Westf), Telefon 05223-123489 für alle betrieblichen Anordnungen

4.2     Technischer Berechtigter

        Für alle betrieblichen Vereinbarungen und Meldungen an den gemäß
        Abschnitt 4.1 jeweils zuständigen Fdl:

        - Herr Mustermann, 0173-1122334455

------------------------------------------------------------------------------

5       Betriebliche Regelungen

5.2     Regelungen für die Durchführung des Eisenbahnbetriebes

5.2.1   Abweichungen von der Fahrordnung auf der freien Strecke

        Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2 verkehren die Züge
        zwischen Bünde (Westf) und Kirchlengern im GWB.

5.2.3   Außergewöhnliche Sendungen

        Lü-Sendungen dürfen in Absprache mit dem Technischen Berechtigten
        durchgeführt werden.

5.2.4   Abweichungen von der Fahrordnung im Bahnhof

        Die Züge verkehren im Bahnhof Kirchlengern abweichend Bfo.

5.3     Regelungen für das gesperrte Gleis

5.3.3   Arbeitszugverkehr

        Fahrzeuge verkehren innerhalb des Baugleises als Rangierfahrten.

5.3.4   Arbeiten in der Einschaltstrecke eines zuggesteuerten BÜ

        -/-

5.3.5   Geschwindigkeit im gesperrten Gleis

        Während der Sperrung gemäß 2.2 wird aus Warnung vor Schienenfahrzeugen
        im gesperrten Gleis verzichtet. 

        Sperrfahrten sind daher mit Befehl C zu beauftragen, mit höchstens 20
        km/h zu fahren.

5.4     Einsatz von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen

5.4.1   Einsatz von Fahrzeugen / Maschinen / Geräten

        Während der Arbeiten wird ein Umbauzug, mehrere
        Zweiwegebagger und eine Stopfmaschine eingesetzt.

5.4.2   Einsatz von Hebezeugen

        Seitliches Ausschwenken oder nicht profilfreies Abstützen von
        Hebezeugen ist erst gestattet, nachdem der zuständige Fdl bestätigt
        hat, dass das betroffene Nachbargleis gesperrt ist.

------------------------------------------------------------------------------

Zugestimmt: gez. Bzl Betriebsbezirk

==============================================================================