==============================================================================

                                                                     ESTWsim


                    +-----------------------------------------+
		    !					      !
		    !            Betra Nr. xxxxx              !
		    !					      !
		    +-----------------------------------------+
		    !				 	      !
		    ! In Kraft     ab xx.xx.xx   um xx:xx Uhr !
		    ! Außer Kraft  ab xx.xx.xx   um xx:xx Uhr !
                    !                                         !
		    +-----------------------------------------+


                      - Dauerbetra - Gültig nach Bedarf -



                           Betriebs- und Bauanweisung
           für die Weichenerneuerung der Weiche 104 in Kirchlengern

==============================================================================

1       Lage der Baustelle, Lageplanskizze

1.1     Strecke Löhne (Westf) - Rheine

1.2     Bahnhof Kirchlengern, Weiche 104

1.3     -

------------------------------------------------------------------------------

2       Arbeitszeit, Gleissperrung, Ausschalten der Oberleitung, 
        Sperrung sonstiger Bahnanlagen

2.1     Arbeitszeit

        Am xx/xx., xx./xx.xx.xx von xx:xx Uhr bis xx:xx Uhr

2.2     Gleissperrungen / gesperrte Weichen

        Bahnhof Kirchlengern
        Gleis  102 von Esig 1A   bis Asig N102    und
                   von           bis         

        am xx/xx., xx./xx.xx.xx

        von   xx:xx Uhr  nach  GAT xxxxx
        bis   xx:xx Uhr  vor   GAT xxxxx

        sowie bei Bedarf während der Arbeitszeit 2.1 in geeigneten Zug- und
        Rangierpausen, die zwischen dem zuständigen Technischen Berechtigten
        gemäß Abschnitt 4.2 und dem zuständigen Fdl zu vereinbaren sind.

------------------------------------------------------------------------------

3       Geschwindigkeit im Arbeits- und Nachbargleis, Angaben für die La und
        Fahrzeitverlust

        Schutz-La im Gleis 101 Bahnhof Kirchlengern 90 km/h mit 
        Lf-Signalisierung

        Fahrzeitverlust Richtung Kirchlengern - Löhne (Westf)  1,0  Minuten
        Fahrzeitverlust Richtung Löhne (Westf) - Kirchlengern  1,5  Minuten

------------------------------------------------------------------------------

4       Zuständige Berechtigte

4.1     Fahrdienstleiter

        özF Kirchlengern, Telefon 05223-123489 für alle betrieblichen 
        Anordnungen

4.2     Technischer Berechtigter

        Für alle betrieblichen Vereinbarungen und Meldungen an den gemäß
        Abschnitt 4.1 jeweils zuständigen Fdl:

        - Herr Mustermann, 0173-1122334455

------------------------------------------------------------------------------

5       Betriebliche Regelungen

5.2     Regelungen für die Durchführung des Eisenbahnbetriebes

5.2.1   Abweichungen von der Fahrordnung auf der freien Strecke

        Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2 verkehren die Züge
        zwischen Löhne (Westf) und Bünde (Westf) im GWB.

5.2.3   Außergewöhnliche Sendungen

        Lü-Sendungen dürfen in Absprache mit dem Technischen Berechtigten
        durchgeführt werden.

5.2.4   Abweichungen von der Fahrordnung im Bahnhof

        Die Züge verkehren im Bahnhof Kirchlengern und Bünde (Westf)
        abweichend Bfo.

5.2.5   Änderungen an signaltechnischen Einrichtungen

        Der technische Flankenschutz für die Weiche 103 ist ausser Betrieb.

        Flankenschutzposten Weiche 103 rechter Strang.

        Vor Zulassung einer Zugfahrt über die Weiche 103 ist die  Meldung
        des Flankenschutzpostens einzuholen.

        Merker "AP" für Weiche 103.

5.3     Regelungen für das gesperrte Gleis

5.3.3   Arbeitszugverkehr

        Fahrzeuge verkehren innerhalb des Bahnhofs Kirchlengern als 
        Rangierfahrten.

5.3.4   Arbeiten in der Einschaltstrecke eines zuggesteuerten BÜ

        -/-

5.3.5   Geschwindigkeit im gesperrten Gleis

        Während der Sperrung gemäß 2.2 wird aus Warnung vor Schienenfahrzeugen
        im gesperrten Gleis verzichtet. 

        Sperrfahrten sind daher mit Befehl C zu beauftragen, mit höchstens 20
        km/h zu fahren.

5.4     Einsatz von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen

5.4.1   Einsatz von Fahrzeugen / Maschinen / Geräten

        Während der Arbeiten wird ein schienenfahrbarer Kran, ein
        Zweiwegebagger und eine Stopfmaschine eingesetzt.

5.4.2   Einsatz von Hebezeugen

        Seitliches Ausschwenken oder nicht profilfreies Abstützen von
        Hebezeugen ist erst gestattet, nachdem der zuständige Fdl bestätigt
        hat, dass das betroffene Nachbargleis gesperrt ist.

------------------------------------------------------------------------------

Zugestimmt: gez. Bzl Betriebsbezirk

==============================================================================