==============================================================================

                                                                     ESTWsim


                    +-----------------------------------------+
		    !					      !
		    !            Betra Nr. xxxxx              !
		    !					      !
		    +-----------------------------------------+
		    !				 	      !
		    ! In Kraft     ab xx.xx.xx   um xx:xx Uhr !
		    ! Außer Kraft  ab xx.xx.xx   um xx:xx Uhr !
                    !                                         !
		    +-----------------------------------------+


                      - Dauerbetra - Gültig nach Bedarf -



                           Betriebs- und Bauanweisung
    für die BÜ-Erneuerung Bü 120,812 zwischen Belm und Osnabrück Hbf Po

==============================================================================

1       Lage der Baustelle, Lageplanskizze

1.1     Strecke Bremen - Münster

1.2     Freie Strecke zwischen Belm und Osanbrück Hbf Po

1.3     -

------------------------------------------------------------------------------

2       Arbeitszeit, Gleissperrung, Ausschalten der Oberleitung, 
        Sperrung sonstiger Bahnanlagen

2.1     Arbeitszeit

        Am xx/xx., xx./xx.xx.xx von xx:xx Uhr bis xx:xx Uhr

2.2     Gleissperrungen / gesperrte Weichen

        Gleis      von           bis            und
        Gleis      von           bis 


        am xx/xx., xx./xx.xx.xx

        von   xx:xx Uhr  nach  GAT xxxxx
        bis   xx:xx Uhr  vor   GAT xxxxx

        sowie bei Bedarf während der Arbeitszeit 2.1 in geeigneten Zug- und
        Rangierpausen, die zwischen dem zuständigen Technischen Berechtigten
        gemäß Abschnitt 4.2 und dem zuständigen Fdl zu vereinbaren sind.

------------------------------------------------------------------------------

3       Geschwindigkeit im Arbeits- und Nachbargleis, Angaben für die La und
        Fahrzeitverlust

        -/-

------------------------------------------------------------------------------

4       Zuständige Berechtigte

4.1     Fahrdienstleiter

        özF Osanbrück Hbf Po, Telefon 0541-123489 für alle betrieblichen 
        Anordnungen

4.2     Technischer Berechtigter

        Für alle betrieblichen Vereinbarungen und Meldungen an den gemäß
        Abschnitt 4.1 jeweils zuständigen Fdl:

        - Herr Mustermann, 0173-1122334455

------------------------------------------------------------------------------

5       Betriebliche Regelungen

5.2     Regelungen für die Durchführung des Eisenbahnbetriebes

5.2.1   Abweichungen von der Fahrordnung auf der freien Strecke

        -/-

5.2.3   Außergewöhnliche Sendungen

        -/-

5.2.4   Abweichungen von der Fahrordnung im Bahnhof

        -/-

5.2.5   Änderungen an signaltechnischen Einrichtungen

        Die technische Sicherung des BÜ 12 in km 120,812 ist ausser Betrieb.

        Bahnübergangsposten und Hilfsposten für BÜ 12.

        Vor Zulassung einer Zugfahrt über den BÜ 12 ist die Sicherungsmeldung
        des Bahnübergangsposten einzuholen.

        Die selbsttätige Einschaltung ist durch Sperren der Automatik mit
        Befehl UAS zu unterbinden.
        Nach Eingang der Sicherungsmeldung des BÜP ist die Fahrt gleisbezogen
        durch Hilfsfreigabe (UHF) zuzulassen.

5.3     Regelungen für das gesperrte Gleis

5.3.3   Arbeitszugverkehr

        -/-

5.3.4   Arbeiten in der Einschaltstrecke eines zuggesteuerten BÜ

        -/-

5.3.5   Geschwindigkeit im gesperrten Gleis

        -/-

5.4     Einsatz von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen

5.4.1   Einsatz von Fahrzeugen / Maschinen / Geräten

        -/-

5.4.2   Einsatz von Hebezeugen

        Seitliches Ausschwenken oder nicht profilfreies Abstützen von
        Hebezeugen ist erst gestattet, nachdem der zuständige Fdl bestätigt
        hat, dass das betroffene Nachbargleis gesperrt ist.

------------------------------------------------------------------------------

Zugestimmt: gez. Bzl Betriebsbezirk

==============================================================================