==============================================================================

                                                                     ESTWsim


                    +-----------------------------------------+
		    !					      !
		    !            Betra Nr. xxxxx              !
		    !					      !
		    +-----------------------------------------+
		    !				 	      !
		    ! In Kraft     ab xx.xx.xx   um xx:xx Uhr !
		    ! Außer Kraft  ab xx.xx.xx   um xx:xx Uhr !
                    !                                         !
		    +-----------------------------------------+


                      - Dauerbetra - Gültig nach Bedarf -



                           Betriebs- und Bauanweisung
   für Erneuerung des Streckengleises zwischen Osnabrück Hbf Po und Belm

==============================================================================

1       Lage der Baustelle, Lageplanskizze

1.1     Strecke Bremen - Münster und GRi

1.2     Freie Strecke zwischen Osnabrück Hbf Po und Belm

1.3     -

------------------------------------------------------------------------------

2       Arbeitszeit, Gleissperrung, Ausschalten der Oberleitung, 
        Sperrung sonstiger Bahnanlagen

2.1     Arbeitszeit

        Am xx/xx., xx./xx.xx.xx von xx:xx Uhr bis xx:xx Uhr

2.2     Gleissperrungen / gesperrte Weichen

        Bahnhof Osnabrück Hbf Po
        Gleis  82 von Sp W395   bis Esig FF     und

        Streckengleis Osnabrück Hbf Po - Belm   und

        Bahnhof Belm
        Gleis   1 von Esig 2A   bis Asig 2N1     

        am xx/xx., xx./xx.xx.xx

        von   xx:xx Uhr  nach  GAT xxxxx
        bis   xx:xx Uhr  vor   GAT xxxxx

        sowie bei Bedarf während der Arbeitszeit 2.1 in geeigneten Zug- und
        Rangierpausen, die zwischen dem zuständigen Technischen Berechtigten
        gemäß Abschnitt 4.2 und dem zuständigen Fdl zu vereinbaren sind.

------------------------------------------------------------------------------

3       Geschwindigkeit im Arbeits- und Nachbargleis, Angaben für die La und
        Fahrzeitverlust

        Schutz-La im Gleis Belm - Osnabrück Hbf Po 90 km/h mit 
        Lf-Signalisierung

        Fahrzeitverlust Richtung Belm - Osnabrück Hbf Po  0,5 Minuten
        Fahrzeitverlust Richtung Osnabrück Hbf Po - Belm  1,0 Minuten

------------------------------------------------------------------------------

4       Zuständige Berechtigte

4.1     Fahrdienstleiter

        özF Osnabrück Hbf Po, Telefon 0541-123498 für alle betrieblichen Anordnungen

4.2     Technischer Berechtigter

        Für alle betrieblichen Vereinbarungen und Meldungen an den gemäß
        Abschnitt 4.1 jeweils zuständigen Fdl:

        - Herr Mustermann, 0173-1122334455

------------------------------------------------------------------------------

5       Betriebliche Regelungen

5.2     Regelungen für die Durchführung des Eisenbahnbetriebes

5.2.1   Abweichungen von der Fahrordnung auf der freien Strecke

        Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2 verkehren die Züge
        zwischen Osnabrück Hbf Po und Belm im GWB.

5.2.3   Außergewöhnliche Sendungen

        Lü-Sendungen dürfen in Absprache mit dem Technischen Berechtigten
        durchgeführt werden.

5.2.4   Abweichungen von der Fahrordnung im Bahnhof

        Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2 verkehren die Züge
        im Bahnhof Osnabrück Hbf Po und Belm abweichend Bfo.

5.3     Regelungen für das gesperrte Gleis

5.3.3   Arbeitszugverkehr

        Fahrzeuge verkehren innerhalb des Baugleises als Rangierfahrten.

5.3.4   Arbeiten in der Einschaltstrecke eines zuggesteuerten BÜ

        Der BÜ 12 in km 120,812 ist im Baugleis außer Betrieb und wird 
        für Arbeitszüge durch BÜP gesichert. Im Betriebsgleis ist die
        technische Sicherung weiter in Betrieb.

5.3.5   Geschwindigkeit im gesperrten Gleis

        Während der Sperrung gemäß 2.2 wird aus Warnung vor Schienenfahrzeugen
        im gesperrten Gleis verzichtet. 

        Sperrfahrten sind daher mit Befehl C zu beauftragen, mit höchstens 20
        km/h zu fahren.

5.4     Einsatz von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen

5.4.1   Einsatz von Fahrzeugen / Maschinen / Geräten

        Während der Arbeiten wird ein Umbauzug, mehrere
        Zweiwegebagger und eine Stopfmaschine eingesetzt.

5.4.2   Einsatz von Hebezeugen

        Seitliches Ausschwenken oder nicht profilfreies Abstützen von
        Hebezeugen ist erst gestattet, nachdem der zuständige Fdl bestätigt
        hat, dass das betroffene Nachbargleis gesperrt ist.

------------------------------------------------------------------------------

Zugestimmt: gez. Bzl Betriebsbezirk

==============================================================================